Markgröningen, le 13/08/2019

**Nouveaux modèles de boulons et de chapes**

Cinq nouveaux modèles viennent compléter la gamme de norelem

**Chez norelem, les constructeurs disposent désormais d'un choix encore plus large de boulons et de chapes. Ces composants permettent de réaliser des embouts à chape parfaitement fonctionnels.**

norelem propose désormais trois nouveaux boulons pour chapes. Parmi eux, [le modèle](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Embouts-%C3%A0-rotules/27621-01-Boulons-avec-encoche-pour-l-arr%C3%AAt-d-arbres-adapt%C3%A9s-aux-chapes.html?search_keywords=27621-01) 27621-01 avec encoche pour l'arrêt d'arbres au moyen d'une rondelle d'arrêt pour arbres selon DIN 6799. Les utilisateurs peuvent également recourir à une goupille KL ou SL.

Un [autre boulon](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Embouts-%C3%A0-rotules/27621-02-Boulons-avec-encoche-pour-circlip-adapt%C3%A9s-aux-chapes.html?search_keywords=27621-02+) est également disponible 27621-02 avec encoche, qui nécessite l'utilisation d'un circlip selon DIN 471. Pour le troisième [nouveau boulon](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Embouts-%C3%A0-rotules/27621-03-Boulons-avec-%C3%A9clisse-adapt%C3%A9s-aux-chapes.html?search_keywords=27621-03), le serrage s'effectue quant à lui 27621-03 au moyen d'une goupille fendue.

Pour ce qui est des chapes, norelem propose sous la référence d'article 27624-05 de [nouveaux modèles](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Chapes/27624-05-Chapes-acier-ou-Inox-avec-filetage.html?search_keywords=27624-05) en acier ou Inox avec filetage. [Des contre-pièces adaptées en acier](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/27000-Embouts-%C3%A0-chape-Embouts-%C3%A0-rotule-Embouts-axial-%C3%A0-rotule-V%C3%A9rins-de-nivellement-Pieds-articul%C3%A9s-Pieds-r%C3%A9glables-Bouchons-taraud%C3%A9s-Pieds-de-montage-Charni%C3%A8res/Chapes/27624-10-Contre-pi%C3%A8ces-%C3%A0-t%C3%AAte-de-fourche-en-acier.html?search_keywords=27624-10+) sont également disponibles : elles peuvent être associées aux chapes et embouts à chape selon DIN 71752. Ces produits sont utilisés comme liaisons lorsqu'il faut compenser un changement de direction dans une direction.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.161

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 872