Markgröningen, le 13/09/2017

norelem élargit sa gamme de produits avec près de 3 500 nouveaux éléments de liaison et pièces DIN

Parmi ces nouveaux produits se trouvent notamment des graisseurs et des bouchons filetés standard

**Avec un nouvel élargissement de gamme important, norelem veille à ce que l'élément normalisé adapté soit disponible pour chaque application dans la construction. Sa gamme complète compte ainsi désormais près de 38 000 articles toujours prêts à être expédiés.**

Parmi ces nouveautés se trouvent notamment des graisseurs : ils servent à la maintenance et à l'entretien des machines, et permettent le fonctionnement constant des machines et installations. Sont disponibles des graisseurs coniques DIN 71412, des graisseurs à trémie DIN 3405 ainsi que des graisseurs plats DIN 3404. Pour tous les graisseurs coniques DIN 71412, vous trouverez également des bouchons de protection – ces derniers protègent la tête conique du graisseur contre les impuretés ; les intervalles de graissage peuvent être marqués à l'aide de différentes couleurs.

Des bouchons filetés standard DIN viennent également compléter la gamme existante de bouchons filetés en plastique et en aluminium de norelem. Parmi les nouveautés disponibles, des bouchons filetés à six pans creux avec filetage conique DIN 906, des des versions avec embase et six pans creux DIN 908 ainsi que des modèles avec embase et tête hexagonale DIN 910. Les bouchons filetés servent à obturer et à étanchéifier les perçages.

Cet élargissement de gamme important comprend également des :

* Goupilles beta DIN 11024 und goupilles fendues ISO 1234 servant à serrer des boulons et des axes, et à protéger contre le retournement les écrous crénelés
* Écrous tendeurs DIN 1478 et DIN 1479
* Éléments de liaison standardisés tels que écrous papillon (DIN 315), vis à oreilles (DIN 316), douilles de serrage fendues modèle lourd (ISO 8752), rondelles ressort (DIN 6796), rondelles ressort (DIN 137 B), cales (DIN 988), rondelles (DIN 9021), segments d'arrêt pour arbres (DIN 6799) ou encore clavettes parallèles (DIN 6885 A)
* Vis et écrous avec des formes, classes de résistance, matériaux, dimensions et longueurs de filetage supplémentaires

Nombre de caractères, espaces compris : 2.170

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi norelem vous assiste avec une sélection unique de pièces standardisées et de composants, afin que vous réalisiez vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis près de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 913