Markgröningen, 13.4.2020

**Šetrná alternativa: textilní zvedací pásy a zvedací popruhy**

S nosností až pět tun jsou flexibilní výrobky vhodné pro široký rozsah použití.

**Závěsná zařízení, jako jsou zvedací pásy a kulaté popruhy, jsou často dobrou alternativou k řetězům a lanům: Jsou lehčí, pohodlnější při manipulaci, chrání povrch přepravovaného zboží a lze je uložit v menším prostoru.**

[Zvedací popruhy](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/07000-Spojovac%C3%AD-prvky-Kuli%C4%8Dkov%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-%C5%A1rouby-a-op%C4%9Brn%C3%A9-desti%C4%8Dky-Z%C3%A1vitov%C3%A9-kol%C3%ADky-a-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Momentov%C3%A9-%C5%A1rouby-a-z%C3%A1vitov%C3%A9-vlo%C5%BEky-%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-V%C3%A1zac%C3%AD-t%C5%99meny-Nosn%C3%A9-%C4%8Depy/%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-z%C3%A1v%C4%9Bsn%C3%A9-t%C5%99meny-nosn%C3%A9-%C4%8Depy/07798-Zvedac%C3%AD-popruhy.html) se flexibilně přizpůsobí přepravovanému zboží a jsou proto zvláště vhodné pro povrchově citlivá břemena; mimo jiné jsou ideálním řešením pro zvedání kotoučů plechu. Zvedací popruhy značky norelem odpovídají normě DIN EN 1492-2. Skládají se z vysoce pevných nekonečných provazců z polyesterových vláken, které jsou opatřeny stabilním ochranným pláštěm. Ten je vyroben z hladce tkaného polyesteru a má polyuretanový, impregnovaný, povrch, který je odolný vůči oděru. Kromě zvedacích popruhů jsou u společnosti norelem k dostání také vhodné [háky ke zvedacím popruhům](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/07000-Spojovac%C3%AD-prvky-Kuli%C4%8Dkov%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-%C5%A1rouby-a-op%C4%9Brn%C3%A9-desti%C4%8Dky-Z%C3%A1vitov%C3%A9-kol%C3%ADky-a-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Momentov%C3%A9-%C5%A1rouby-a-z%C3%A1vitov%C3%A9-vlo%C5%BEky-%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-V%C3%A1zac%C3%AD-t%C5%99meny-Nosn%C3%A9-%C4%8Depy/%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-z%C3%A1v%C4%9Bsn%C3%A9-t%C5%99meny-nosn%C3%A9-%C4%8Depy/07796-Zdvihac%C3%AD-popruh-s-h%C3%A1kem-t%C5%99%C3%ADda-jakosti-8.html) a [spojovací články](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/07000-Spojovac%C3%AD-prvky-Kuli%C4%8Dkov%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-%C5%A1rouby-a-op%C4%9Brn%C3%A9-desti%C4%8Dky-Z%C3%A1vitov%C3%A9-kol%C3%ADky-a-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Momentov%C3%A9-%C5%A1rouby-a-z%C3%A1vitov%C3%A9-vlo%C5%BEky-%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-V%C3%A1zac%C3%AD-t%C5%99meny-Nosn%C3%A9-%C4%8Depy/%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-z%C3%A1v%C4%9Bsn%C3%A9-t%C5%99meny-nosn%C3%A9-%C4%8Depy/07797-Spojovac%C3%AD-%C4%8Dl%C3%A1nky-pro-zdvihac%C3%AD-popruhy-t%C5%99%C3%ADda-jakosti-8.html).

[Zvedací pásy](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/07000-Spojovac%C3%AD-prvky-Kuli%C4%8Dkov%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-%C5%A1rouby-a-op%C4%9Brn%C3%A9-desti%C4%8Dky-Z%C3%A1vitov%C3%A9-kol%C3%ADky-a-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Momentov%C3%A9-%C5%A1rouby-a-z%C3%A1vitov%C3%A9-vlo%C5%BEky-%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-V%C3%A1zac%C3%AD-t%C5%99meny-Nosn%C3%A9-%C4%8Depy/%C5%A0rouby-s-krou%C5%BEkem-z%C3%A1v%C4%9Bsn%C3%A9-t%C5%99meny-nosn%C3%A9-%C4%8Depy/07798-02-Zvedac%C3%AD-p%C3%A1sy.html) se používají všude tam, kde je široká a čistá dosedací plocha. Díky široké dosedací ploše je zatěžovací tlak rozložen a zátěž je tak chráněna. Obzvláště praktické: zvedací pásy lze také snadno podsunout pod náklad, což usnadňuje manipulaci. Výrobky společnosti norelem odpovídají normě DIN EN 1492-1. Jsou vyrobeny z vysoce pevného polyesterového popruhu s povrchem naimpregnovaným polyuretanem, který je velmi odolný vůči oděru.

Prodloužení zvedacích popruhů a pásu značky norelem je při plném zatížení značně nižší než 7%. Jsou vyrobeny se sedminásobným bezpečnostním faktorem a jsou označeny značkou CE v souladu s evropskou směrnicí o strojních zařízeních. Všechny vázací prostředky vykazují vysokou odolnost vůči UV záření a nízkou absorpci vlhkosti. Lze je používat v rozšířeném teplotním rozsahu od -40 °C do +100 °C.

Znaky s mezerami: 1.794

Krátký profil norelem Normelemente KG

Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky v rámci konstrukce strojů a zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší nabídky více než 60.000 normovaných dílů a ovládacích prvků naleznete rychle a jednoduše v jedinečném a uživatelsky vstřícném produktovém katalogu THE BIG GREEN BOOK společnosti norelem.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Neboť součástky firmy norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez výkresu nebo konfigurace. Perfektní výsledky s menším vynaložením času a nákladů. Výhoda: Normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování dorostu. Aby se budoucí konstruktéři mohli pustit s vervou do práce.

Znaky s mezerami: 804