Markgröningen, le 03/09/2019

**De nouveaux doigts d'indexage chez norelem**

Pour les exigences particulières : les doigts d'indexage convainquent par leur sécurité anti-rotation et leur chanfrein d'introduction

**Le** [**doigt d'indexage avec sécurité anti-rotation**](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-r%C3%A9alise-Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/03000-Poussoirs-%C3%A0-ressort-Doigts-d-indexage-But%C3%A9es-El%C3%A9ments-de-positionnement-et-de-centrage-Fixations-Lardons/Doigt-d-indexage-%C3%A0-corps-lisse/03089-10-Doigts-d-indexage-avec-taquet-d-indexation-et-chanfrein-d-introduction.html?search_keywords=03089-10+) **présent dans la gamme norelem se distingue par son chanfrein d'introduction. Celui-ci permet permet un verrouillage automatique directionnel, comme l'exige par exemple un mécanisme de fermeture de porte. Une demande de brevet a été déposée pour ce produit innovant.**

Le chanfrein d'introduction provoque l'enclenchement automatique du doigt d'indexage, dès que celui-ci est soumis à une force transversale unilatérale. Une fois le chanfrein d'introduction complètement franchi, le doigt d'indexage est verrouillé par la force du ressort et ne peut être débloqué manuellement qu'en tirant sur le bouton champignon.

Le doigt d'indexage avec chanfrein d'introduction dispose d'une sécurité anti-rotation : ainsi, la position du doigt d'indexage et de la douille ne change pas. L'inclinaison du chanfrein d'introduction peut être réglée tous les 60° en desserrant la vis à l'aide d'une clé à six pans.

Le [nouveau doigt d'indexage](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-r%C3%A9alise-Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/03000-Poussoirs-%C3%A0-ressort-Doigts-d-indexage-But%C3%A9es-El%C3%A9ments-de-positionnement-et-de-centrage-Fixations-Lardons/Doigt-d-indexage-%C3%A0-corps-lisse/03089-10-Doigts-d-indexage-avec-taquet-d-indexation-et-chanfrein-d-introduction.html?search_keywords=03089-10+) est disponible chez norelem avec filetage métrique fin ou standard. En ce qui concerne les matériaux, l'utilisateur a le choix entre l'acier et l'Inox, la poignée de commande étant en plastique.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.340

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 872