Markgröningen, le 08/02/2017

**Pour des applications polyvalentes**

Les loquets de verrouillage de norelem, un verrouillage sûr des portes et volets

**norelem a élargi sa gamme avec des loquets de verrouillage de grande qualité. Ces loquets en aluminium coulé sous pression permettent une fermeture facile et sûre des portes et volets. En fonction des exigences, ils sont disponibles avec une fonction de sécurité intégrée. Les loquets de verrouillage de norelem sont extrêmement polyvalents et peuvent être non seulement montés sur les profilés en aluminium courants, mais aussi sur les surfaces planes les plus variées.**

Les loquets de verrouillage sont composés d'une poignée et d'un loquet. En tirant légèrement sur la poignée, le verrou se déboîte du loquet, permettant ainsi l'ouverture de la porte. Pour fermer, il suffit d'appuyer légèrement pour emboîter le loquet.

Offrant des possibilités de fixation multiples grâce à leurs trous oblongs, les loquets de verrouillage peuvent être montés sur différents profilés en aluminium (30, 40, 45 et 50 mm). Ils peuvent également être fixés sur des surfaces planes autres que des profilés, telles que des portes à ouverture à gauche ou à droite. Ils sont donc extrêmement polyvalents. La fixation s'effectue au moyen de vis CHC ou à tête bombée standard de taille M6. En position fermée, le loquet de verrouillage est protégé contre le démontage.

Pour les zones d'accès sensibles, nous proposons des loquets de verrouillage avec fonction de sécurité intégrée. Dotés d'une technologie de sécurité avec codage par transpondeur, ils permettent une sécurisation des portes et volets de protection jusqu’à la catégorie 4/PLe. L'utilisation de la technologie par transpondeur garantit une sécurité maximale, conforme à la norme EN ISO 13849-1 (cat. 4/PLe), et une manipulation absolument sûre. Le raccordement s'effectue facilement à l'aide d'un connecteur M12.

Les loquets de verrouillage sont disponibles en version non verrouillable ou verrouillable. Ces derniers offrent une protection supplémentaire contre une ouverture involontaire. Pour les versions verrouillables, on pourra choisir entre une clé (clé Euro 5333) et un actionnement par carré 8 mm ou double barre 5 mm.

Vous trouverez également chez norelem un dispositif d'ouverture de secours permettant d'empêcher un « enfermement » par erreur. Grâce à lui, les portes peuvent être ouvertes de l'intérieur par l'utilisateur. Cette ouverture de secours fonctionne même lorsque le loquet de verrouillage est fermé.

Caractères : 2.481

Brève présentation de norelem Normelemente KG

La société norelem Normelemente KG, dont le siège est situé à Markgröningen près de Stuttgart, fait partie des fournisseurs les plus renommés d’éléments standard flexibles, de systèmes et de composants pour la construction d'installations et de machines. Fondée en 1958, norelem est aujourd'hui un fournisseur complet dans ce domaine, avec environ 33 000 éléments normalisés et composants de machine standard.

Plus que jamais, norelem est considéré comme un partenaire innovant qui apporte son assistance sur site aux techniciens, constructeurs et ingénieurs afin de les aider, grâce aux produits norelem, à transformer leurs idées et projets en des solutions efficaces, adaptées à un usage quotidien.

Caractères : 745

Impression gratuite, demander exemplaire justificatif

Lien vers le produit :

http://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-r%C3%A9alise-Syst%C3%A8me-flexible-de-pi%C3%A8ces-standardis%C3%A9es/05000-Sauterelles-%C3%A0-serrage-rapide-Sauterelles-pneumatiques-Accessoires-pour-sauterelles-Sauterelles-Verrous-quart-de-tour/Grenouilli%C3%A8res/05598-Loquets-de-verrouillage.html

Image en pièce jointe :

