Markgröningen, le 20/07/2017

Fixer solidement les armoires de commande électriques et boîtiers

norelem livre de nombreuses variantes de verrous à loquet rotatif

**Les verrous quart de tour sont utilisés dans toutes les applications nécessitant de verrouiller de manière fiable des portes, clapets ou couvercles de réservoir. Chez norelem, les constructeurs peuvent trouver une large gamme de formes de boîtiers et de modes d'actionnement dans différents matériaux.**

Les verrous peuvent être montés aussi bien à droite qu'à gauche et peuvent être actionnés dans leur version standard au moyen d'une clé à trois pans, à quatre pans ou à double barre. Pour les applications demandant une manipulation manuelle, norelem propose également des versions avec broche, poignée en T ou poignée en L. Certains de ces modèles sont disponibles dans une version fermant à clé.

Pour les domaines d'utilisation aux exigences particulières, norelem propose également des verrous quart de tour avec serrure, came étagée ou fonction de compression. Ceux-ci sont particulièrement utilisés pour les portes et boîtiers dont l'épaisseur nécessite une pression de compression élevée.

Les verrous quart de tour standard de norelem sont réalisés avec un joint torique interne et un joint d'étanchéité extérieur. Ils correspondent à l'indice de protection IP65 et sont protégés contre la pénétration d'humidité, de poussière et d'autres corps étrangers.

norelem livre les verrous quart de tour dans les matériaux suivants : zinc injecté haute pression, plastique et Inox. Pour les applications dans lesquelles l'hygiène est cruciale, dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique, norelem propose une version en Inox avec rayons et surface polie, résistante aux impuretés et aux détergents aggressifs.

Les clés, couronnes anti-poussière et poignées d'ouverture adaptées aux verrous quart de tour peuvent également être commandées chez norelem.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.760

**Rendez-nous visite sur le salon EMO de Hanovre, hall 3, stand D49, et sur le salon MOTEK de Stuttgart, hall 5, stand 5525.**

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi norelem vous assiste avec une sélection unique de pièces standardisées et de composants, afin que vous réalisiez vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis près de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 914