Markgröningen, le 24/11/2017

Un montage en un tour de main – avec les nouveaux crochets de charge norelem

Une gamme complète de crochets de charge pour les levages les plus divers

**Les crochets de charge norelem servent d'interface entre l'engin de levage et l'élingue chaîne ou les accessoires d'élingage textiles. Ils permettent de lever des charges pouvant atteindre 10 tonnes et sont fabriqués en respectant les consignes de sécurité en vigueur.**

Chez norelem, les constructeurs peuvent trouver tous les types de crochets courants avec extrémité de tige ou avec chape. Ces derniers sont livrés avec boulon et goupille fendue ; ils permettent un montage direct de la chaîne sans utiliser d'éléments de liaison. Les crochets de levage conviennent aux chaînes de 6 à 16 mm de diamètre nominal et peuvent être utilisés pour soulever des charges pouvant atteindre 10 tonnes. Tous les modèles sont équipés d'un verrou de sécurité forgé de haute qualité pour empêcher la charge de glisser. Le crochet de sécurité 07792 et le crochet à émerillon 07794 se ferment et se verrouillent automatiquement en charge, offrant ainsi encore plus de sécurité à l'utilisateur.

Pour un accrochage rapide des accessoires d'élingage textiles, tels que sangles de levage ou anses circulaires, le crochet adapté est le crochet à élingue 07796. Il est muni d'un robuste cliquet de sécurité forgé. Pour préserver les accessoires d'élingage textiles, tous les bords sont soigneusement arrondis. La couleur du crochet à élingue correspond au code couleur en vigueur pour les charges admissibles en ce qui concerne les accessoires d'élingage textiles.

Tous les crochets de charge de la gamme norelem sont fabriqués en respectant les consignes de sécurité en vigueur, et sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H). Les crochets de charge norelem sont disponibles dans la classe de résistance 10 hautement qualitative et les crochets à élingue équipés de maillons de liaison dans la classe de résistance 8.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.966

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi norelem vous assiste avec une sélection unique de pièces standardisées et de composants, afin que vous réalisiez vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis près de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 869