Markgröningen, 3.9.2019

**Inovativní aretační čep u společnosti norelem**

Pro zvláštní požadavky: Čepy přesvědčí pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem

**Aretační čep** [**bezpečný proti přetočení**](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/03000-Pru%C5%BEn%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy-Dorazov%C3%A9-prvky-St%C5%99edic%C3%AD-a-polohovac%C3%AD-prvky-Fixa%C4%8Dn%C3%AD-prvky-Vodic%C3%AD-vlo%C5%BEky-do-dr%C3%A1%C5%BEek/Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy/03089-10-Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy-s-pojistkou-proti-pooto%C4%8Den%C3%AD-a-n%C3%A1b%C4%9Bhov%C3%BDm-%C3%BAkosem.html?search_keywords=03089-10+) **z kompletního sortimentu od společnosti norelem se vyznačuje náběhovým úkosem. Toto umožňuje orientované, samočinné aretování, jak je to nutné např. u dveřního zavíracího mechanizmu. Inovativní produkt byl nahlášen k patentu.**

Náběhový úkos vyvolá samostatné automatické zasunutí čepu, jakmile je vystaven jednostranné příčné síle. Je-li překonán náběhový úsek, zablokuje se aretační čep bezpečně sílou pružiny a uvolní se teprve manuálně opět vytažením hřibové hlavy.

Čep s náběhovým úkosem je zajištěn proti přetočení: Takto je zajištěno, že se poloha čepů a pouzdra nezmění. Náběhový úkos lze přestavit v rastru 60° tím, že uživatel uvolní šroub šestihranným klíčem.

Nový [aretační čep](https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Pru%C5%BEn%C3%BD-syst%C3%A9m-normalizovan%C3%BDch-d%C3%ADl%C5%AF/03000-Pru%C5%BEn%C3%A9-tla%C4%8Dn%C3%A9-prvky-Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy-Dorazov%C3%A9-prvky-St%C5%99edic%C3%AD-a-polohovac%C3%AD-prvky-Fixa%C4%8Dn%C3%AD-prvky-Vodic%C3%AD-vlo%C5%BEky-do-dr%C3%A1%C5%BEek/Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy/03089-10-Areta%C4%8Dn%C3%AD-%C4%8Depy-s-pojistkou-proti-pooto%C4%8Den%C3%AD-a-n%C3%A1b%C4%9Bhov%C3%BDm-%C3%BAkosem.html?search_keywords=03089-10+) je k dostání u společnosti norelem s metrickým jemným a normálním závitem. Co se týč materiálů může uživatel zvolit mezi ocelí a ušlechtilou ocelí, přičemž ovládací úchyt je vyroben z plastu.

Znaky s mezerami: 1.041

norelem Normelemente KG

Každý úspěch začíná nápadem. Proto vás společnost norelem podporuje jedinečným výběrem normovaných dílů a komponent při realizaci svých cílů, které jste si při konstrukci strojů a zařízení vytyčili. THE BIG GREEN BOOK poskytuje konstruktérům a technikům obsáhlý a přehledný kompletní sortiment kvalitních dílů.

Provázíme váš projekt od samého počátku – v podobě kompetentního poradenství, úplné CAD databáze a rychlých dodávek. Již více než 60 let se společnost norelem vyvíjí dynamicky dále, od nepřetržitého doplňování sortimentu až po plynulou optimalizaci logistiky.

Ze sídla firmy v Markgröningenu a prostřednictvím našich mezinárodních zastoupení jsme aktivní v oblasti školení, workshopů a podpory perspektivních pracovníků.

Znaky s mezerami: 729