Markgröningen, le 23/07/18

**norelem propose des buses haute pression compactes**

Idéales pour les espaces de construction restreints

**Avec des diamètres de seulement 1,6 à 4,1 mm et des longueurs de 0 à 31,8 mm, les nouvelles buses haute pression de norelem sont la solution au problème de manque de place.**

Avec leur forme compacte, elles peuvent être utilisées directement sur l'outil. Une fois vissées, les buses haute pression peuvent être réglées à l'aide d'une broche – une clé mâle coudée, par exemple – et restent stables en position ; aucune protection supplémentaire n'est nécessaire. Elles peuvent pivoter à 360° et résistent à une plage de pression jusqu'à 70 bar.

Les buses haute pression sont disponibles en deux formes.

La forme A convient tout spécialement pour les applications dans des espaces restreints avec une plage de débattement jusqu'à 72°. La forme B possède une plage de débattement jusqu'à 110° – elle convient ainsi pour les applications où le faisceau est également requis en dessous du plan de vissage.

Les deux buses sont disponibles dans les diamètres 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm et 4,1 mm ainsi que les longueurs 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm et 31,8 mm. Pour la version avec une longueur de zéro millimètre, la buse est encastrée dans le corps.

Les buses haute pression résistent à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvantse et à l'hydroxyde de sodium. Elles peuvent être utilisées avec des températures pouvant atteindre 50 °C.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.524

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 864