Markgröningen, le 17/09/2019

**Nouveauté chez norelem : Chaînes à rouleaux et roues dentées en version Duplex et Triplex**

Tout ce qu'il faut pour des entraînements par chaîne supportant des charges élevées auprès d'un seul fournisseur

**Les chaînes à rouleaux à deux ou trois rangées conviennent aux applications exigeantes, par exemple dans les systèmes de convoyage, l'industrie de l'emballage ou encore les machines agricoles. Leur puissance équivaut à 1,75 fois (Duplex) ou 2,5 fois (Triplex) celle d'une chaîne simple. Les roues dentées, roulements à billes et tendeurs de chaîne adaptés sont également disponibles chez norelem.**

Les [chaînes à rouleaux](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/22000-%C3%89l%C3%A9ments-de-transmission/Cha%C3%AEnes-et-pignons.html) de norelem garantissent une transmission optimale de l'énergie, aussi bien dans des conditions d'exploitation uniformes ou irrégulières que dans des conditions d'exploitation saccadées. Elles peuvent être utilisées aussi bien dans les moteurs électriques que dans les moteurs à combustion. Les modèles double et triple sont de conception européenne et sont conformes à la norme DIN ISO 606 avec plaque arrondie, en acier ou Inox (Duplex uniquement). Les pas sont compris entre 8 mm et 11/2pouce ; pour un montage facile, norelem propose, pour chaque taille de chaîne, des maillons de liaison adaptés.

Pour une interaction optimale avec les chaînes à rouleaux, norelem propose des [roues dentées et roulements à billes](https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/22000-%C3%89l%C3%A9ments-de-transmission/Cha%C3%AEnes-et-pignons.html) adaptés, également disponibles en version double et triple. Les roues dentées en acier prépercées possèdent entre 8 et 125 dents. Conformément au slogan « tout auprès d'un seul fournisseur », vous trouverez aussi chez norelem des tendeurs de chaîne.

Nombre de caractères, espaces compris : 1.588

Brève présentation de norelem Normelemente KG

Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem vous propose une sélection unique de pièces normalisées et de composants afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la construction de machines et d’installations. THE BIG GREEN BOOK offre aux constructeurs et techniciens une gamme claire et complète de pièces de qualité.

Nous accompagnons votre projet dès le début – avec nos conseils d'experts, une banque de données CAO complète et des délais de livraison rapides. Depuis plus de 60 ans, norelem n'a cessé de se développer de manière dynamique, de la constante extension de sa gamme de produits à l'optimisation continue de la logistique.

Du siège de l'entreprise, situé à Markgröningen, en passant par nos sites internationaux, nous nous impliquons activement dans le domaine de l'encouragement de la relève grâce à nos formations et ateliers.

Nombre de caractères, espaces compris : 873