Markgröningen, a 13/04/2020

**Una alternativa fuerte y suave: eslingas de cinta plana textil y eslingas redondas**

Con una capacidad de carga de hasta cinco toneladas, se prestan para los productos flexibles en toda clase de aplicaciones.

**Los medios de suspensión, como las eslingas de cinta plana y las eslingas redondas, constituyen en muchas ocasiones una buena alternativa a las cadenas y cables: son más ligeras y agradables de manipular, cuidan la superficies del objeto transportado y requieren poco espacio al guardarlas.**

Las [eslingas redondas](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de-presi%C3%B3n-Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados-Tornillos-con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Tornillos-con-ojo-grilletes-pivotes-portadores/07798-Eslingas-redondas.html) se adaptan con flexibilidad al objeto a transportar y, por eso, son especialmente adecuadas para las cargas delicadas; son una solución ideal, por ejemplo, para izar bobinas de hojalata. Las eslingas redondas de norelem cumplen con la norma DIN EN 1492-2. Están formadas por cuerdas de fibra de poliéster recubiertas con una resistente camisa protectora. Esta última está fabricada de poliéster tejido y cuenta con una superficie impregnada de poliuretano resistente a la fricción. Como complemento a las eslingas redondas de norelem, tenemos también disponibles [ganchos aptos para las eslingas redondas](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de-presi%C3%B3n-Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados-Tornillos-con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Tornillos-con-ojo-grilletes-pivotes-portadores/07796-Gancho-de-eslingas-redondas-clase-de-calidad-8.html) y [elementos de unión](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de-presi%C3%B3n-Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados-Tornillos-con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Tornillos-con-ojo-grilletes-pivotes-portadores/07797-Elementos-de-uni%C3%B3n-para-eslingas-redondas-clase-de-calidad-8.html).

Las [eslingas de cinta plana](https://www.norelem.es/es/es/Productos/Vista-general-de-producto/Sistema-flexible-de-piezas-est%C3%A1ndar/07000-Elementos-de-uni%C3%B3n-Tornillos-de-presi%C3%B3n-esf%C3%A9ricos-y-placas-de-apoyo-Tornillos-de-sujeci%C3%B3n-y-piezas-de-presi%C3%B3n-Tornillos-de-momento-de-torsi%C3%B3n-e-insertos-roscados-Tornillos-con-ojo-Grillete-Pivote-portador/Tornillos-con-ojo-grilletes-pivotes-portadores/07798-02-Eslingas-planas-de-suspensi%C3%B3n.html) se utilizan en todas las aplicaciones en que hay una superficie de apoyo ancha y limpia. Esta superficie de apoyo ancha permite distribuir la presión de la carga, evitándose así dañar el producto izado. Especialmente práctico: Las eslingas de cinta plana se pueden pasar sencillamente bajo una carga, lo que facilita mucho su manipulación. Los productos de norelem cumplen la norma DIN EN 1492-1. Están compuestos de una correa de poliéster altamente resistente con una superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste.

La extensión de las eslingas redondas y las eslingas de cinta plana de norelem no llega, en absoluto, bajo plena carga, al 7 %. Están fabricadas con un factor de seguridad multiplicado por 7 y poseen el marcado CE conforme a la Directiva de máquinas europea. Como medios de suspensión, tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja. Se pueden utilizar en un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +100 °C.

Caracteres con espacios en blanco: 2.128

Breve descripción de norelem Normelemente KG

Todos los éxitos se basan en buenas ideas. Por eso, norelem apoya a los ingenieros, constructores y técnicos con una selección sin igual de piezas estándar y componentes para que puedan poner en práctica todos sus proyectos y alcanzar sus metas en la construcción de máquinas, plantas e instalaciones. Nuestra completa gama de más de 60.000 elementos de mando y estándar le permitirá realizar la elección idónea, fácil y rápidamente, en el THE BIG GREEN BOOK, el catálogo de productos de norelem, sencillo de usar y sin parangón.

Así podrá ganar tiempo, trabajar con mayor eficiencia y optimizar los costes de proceso. Los componentes de norelem están ya disponibles, incluyendo datos CAD gratuitos para agilizar la construcción, sin tener que realizar dibujos ni configuraciones. Unos resultados perfectos con menos gasto de tiempo y costes. La ventaja: una pieza estándar.

En nuestra calidad de expertos consolidados en el sector, impulsamos también la promoción de los jóvenes talentos en la norelem ACADEMY. Preparamos hoy los mejores constructores del mañana.

Caracteres con espacios en blanco: 1.064